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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ”Construire grup social cu 2 cabine la grădinița nr.3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău”





Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Construire grup social cu 2 cabine la grădinița nr.3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău” sunt:
· Grup social cu 2 cabine în suprafață de 20 mp;

TOTAL (fără TVA)	68.907,56 lei
din care:
C+M	63.025,21 lei

TOTAL (cu TVA)	82.000 lei
din care :

C + M

      75.000 lei



PRIMAR, Vasile Zaharia

  VICEPRIMAR,	    SERVICIUL URBANISM,
Rezmireş Gheorghe Daniel 	Maxim Mircea


MEMORIU  TEHNICO - ECONOMIC
CONSTRUIRE GRUP SOCIAL CU 2 CABINE LA GRĂDINIȚA NR.3 ORBIC




1.  DATE GENERALE

1.1.INVESTITIA 
CONSTRUIRE GRUP SOCIAL CU 2 CABINE

1.2.AMPLASAMENT 
incinta școlii gimnaziale Mihail Andrei, strada Orbic, oraș Buhuși, județ Bacău

1.3.Beneficiar
GRĂDINIȚA NR.3 strada Orbic, nr. 250, oraș Buhuși

1.4. Justificarea investiției
Oportunitatea investiției – procesul verbal nr.480 din 12.09.2018 prin care se analizează condițiile igienico-sanitare la Grădinița nr.3, Orbic, prin care se propune luarea măsurilor de evitare a riscului privind contaminarea preșcolarilor, considerând că este oportună realizarea unui grup social cu două cabine.
Analizându-se situația existentă se propune executarea unei construcții anexă formată din hol de acces cu două cabine, dotate cu vas wc și chiuvetă pentru respectarea condițiilor impuse, accesul se va efectua direct din sala de clasă.

1.5. Estimare costuri
Evaluarea cheltuielilor - având în vedere lucrări similare
· expertiză tehnică – 1000 lei;
· proiect tehnic + detalii de execuție – 5.000 lei;
· avize – 1000 lei;
· execuție lucrări 75.000 lei;
TOTAL = 82.000 lei(valoare cu TVA)

1.6. Finanțare investiție
Investiția va fi finanțată din bugetul local, în anul 2019.

1.7. Grafic de execuție

	specificația
	trim I
	trim II
	trim III
	trim IV

	expertiză tehnică
	 
	 
	 
	 

	proiect tehnic + detalii de execuție
	 
	 
	 
	 

	avize
	 
	 
	 
	 

	execuție lucrări
	 
	 
	 
	 



2. CARACTERISTICI AMPLASAMENT

2.1. S teren = 20,00 mp.

2.2. Vecinătăți
La nord  -  sala curs grădiniță    
La sud  -  curte școală
La vest -  centrala termică
La est -  curte școală

3.  DESCRIEREA LUCRARILOR

3.1. Dispunerea construcției pe teren
Lipită de sala de curs grădiniță 

3.2. Regim de înălțime, suprafață, parametri
Suprafata construita a parterului este de 16,00 mp. 
Suprafata construita desfășurata este de 16,00 mp. 
· H streașina = 2,95 fata de cota trotuarului
· H coama= 4,25 fata de cota trotuarului

3.3.Functiuni
Funcțiunea clădirii va fi grup social

3.4.Sistem constructiv
Sistemul constructiv va fi mixt, structura b.a. și zidărie cărămidă portantă.
Se are în vedere amplasarea unui număr de 2 ferestre pentru asigurare iluminat natural în zona Conex se vor amplasa ferestre

3.5.Acoperire
Acoperirea este realizata cu șarpanta din lemn, materialul de învelitoare tabla solzi.

3.6.Utilități
Construcția va fi branșată la utilitățile existente:  electricitate, apă, canalizare și încălzire.

3.7.Finisaje exterioare
Pereții exteriori din cărămidă sunt finisați cu  tencuială+vopsitorii. Învelitoarea –tablă solzi.
Deschiderile - tâmplărie din PVC alb + geam termopan.

3.8.Finisaje interioare
Pereții holului si tavanele sunt zugrăvite cu vopsea lavabila. Ceilalți pereți prezintă faianță până la cota 2,10.Pardoseala este placată cu gresie antiderapantă.

3.9.Iluminare
Toate spatiile vor beneficia de iluminare naturală.
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