INSTITUȚIA PUBLICĂ: _______________________
DIRECȚIA / SERVICIUL: _____________________
APROBAT
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
Semnătura: ___________________
Data: _____/_____/_________
FIȘA POSTULUI
Denumirea postului: Șofer / Operator Utilaj Măturat Stradal
(Personal Contractual)
I. Informații Generale Privind Postul
1. Cod COR (Clasificarea Ocupațiilor din România): 832201 (Șofer) / 842102 (Mașinist la mașini speciale de salubritate stradală).
2. Statutul juridic al postului: Post corespunzător funcției de execuție, personal contractual.
3. Poziția în statul de funcții: Conform organigramei aprobate.
4. Relații ierarhice: Se subordonează direct Coordonatorului Compartimentului Servicii publice de salubrizare.
5. Relații de colaborare: Cu ceilalți șoferi, personalul de la întreținere mecanică și muncitorii din cadrul serviciului de salubritate stradală.
II. Cerințele Specifice ale Postului
1. Pregătirea profesională:
Studii medii liceale sau studii generale de lungă durată (minimum 10 clase).
Școală profesională sau cursuri de calificare în domeniul auto constituie un avantaj.
2. Autorizații și atestate obligatorii:
Permis de conducere valabil, categoria C (sau categoria corespunzătoare masei maxime autorizate a utilajului).
Atestat profesional pentru transport marfă CPC/CPI valabil (dacă utilajul este înmatriculat ca autocamion).
Cartelă tahografică validă (dacă utilajul intră sub incidența reglementărilor privind timpii de conducere).
Aviz medical și aviz psihologic cu mențiunea „Apt pentru conducere auto grupa a II-a”, valabile.
3. Competențe și aptitudini:
Cunoștințe de bază privind mecanica auto, sistemele hidraulice și pneumatice ale utilajelor speciale.
Atenție distributivă crescută, responsabilitate în trafic, punctualitate și adaptabilitate la lucrul în ture (inclusiv de noapte).
III. Atribuțiile și Responsabilitățile Postului
1. Exploatarea tehnico-operativă a utilajului de măturat stradal
Efectuează verificarea tehnică zilnică a utilajului înainte de ieșirea în cursă (nivel ulei, lichid de răcire, lichid hidraulic, presiune pneuri, sistem de frânare și direcție).
Verifică funcționalitatea ansamblului de măturare-aspirare: starea și gradul de uzură al periilor laterale și centrale, etanșeitatea trapelor, integritatea furtunurilor de aspirație.
Alimentează rezervorul de apă al utilajului necesar pentru sistemul de umectare și combatere a prafului.
Conduce și operează utilajul pe traseele din avizul de lucru zilnic emise de serviciul public, respectând graficul de timp și viteza optimă de măturare (5-10 km/h).
Reglează presiunea, turația și orientarea periilor în funcție de specificul zonei curățate (borduri, carosabil degradat, refugii pietonale).
Supraveghează permanent indicatoarele de la bordul utilajului (presiune ulei, temperatură motor, nivel apă de stropire, martori hidraulici).
2. Descărcarea, curățarea și întreținerea curentă
Deplasează utilajul la rampa de descărcare autorizată sau la depozitul ecologic pentru evacuarea deșeurilor colectate în buncăr.
Efectuează igienizarea, spălarea exterioară și interioară a buncărului de colectare la finalul fiecărui schimb de lucru, eliminând resturile pentru a preveni coroziunea.
Curăță filtrele de aer, sitele de aspirație și duzele de pulverizare a apei pentru a asigura un randament optim la utilizarea următoare.
Schimbă elementele consumabile uzate (perii, lamele de cauciuc de la gura de aspirație) utilizând sculele din dotare.
Semnalează imediat în scris (notă de raportare/foaie de parcurs) defecțiunile complexe apărute, solicitând intervenția echipei de reparații sau a service-ului autorizat.
3. Obligații specifice în cadrul instituției publice
Completează zilnic, corect și lizibil foaia de parcurs, înregistrând kilometrii la plecare/sosire, orele de funcționare ale utilajului (orometru) și consumul de combustibil.
Respectă cu strictețe normele de consum de combustibil și lubrifianți stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau decizii interne.
Se comportă civilizat în trafic și în relația cu cetățenii, evitând producerea de disconfort excesiv (praf, zgomot la ore nepotrivite) în zonele rezidențiale.
Se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, fiind strict interzis consumul de băuturi alcoolice sau substanțe interzise înainte sau în timpul programului.
IV. Norme de Securitate, Sănătate în Muncă (SSM) și PSI
Respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și instrucțiunile proprii SSM specifice activității de salubritate urbană.
Poartă în mod obligatoriu echipamentul individual de protecție (salopetă cu elemente reflectorizante de înaltă vizibilitate, încălțăminte cu bombeu metalic, mănuși, antifoane dacă este cazul).
Asigură semnalizarea luminoasă de avertizare a utilajului în timpul lucrului prin menținerea în funcțiune a girofarurilor galbene din dotare.
Este strict interzisă efectuarea de intervenții mecanice sau de deblocare a periilor/gurii de aspirație cu motorul pornit sau cu sistemul hidraulic aflat sub presiune.
V. Limitele de Autoritate și Criterii de Evaluare
[bookmark: _GoBack]1. Limite de autoritate: Nu are dreptul să încredințeze utilajul altor persoane fără aprobarea scrisă a conducerii. Nu modifică traseul stabilit decât în caz de forță majoră (blocaje rutiere, avarii), anunțând imediat coordonatorul compartimentului.
2. Criterii de evaluare a performanței:
Gradul de îndeplinire a programului de măturat stradal pe traseele alocate (procentaj de realizare).
Modul de întreținere și starea de curățenie a utilajului preluat pe inventar.
Respectarea disciplinei muncii, a programului de lucru și încadrarea în normele de consum stabilite.
Absența evenimentelor rutiere sau a incidentelor de muncă din vina sa.
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